(module CUI_PJ-044A (layer F.Cu) (tedit 66E0A521)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.78101 -6.88854 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_PJ-044A (at 2.28225 6.76196 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0.0 -3.7) (size 4.4 2.2) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0.0 2.5) (size 3.6 1.8) (drill oval 3.0 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole oval (at 3.5 1.5) (size 3.016 1.508) (drill oval 2.5 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start 1.65 -4.2) (end 1.65 -3.2) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 1.65 -3.2) (end -1.85 -3.2) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -1.85 -3.2) (end -1.85 -4.2) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -1.85 -4.2) (end 1.65 -4.2) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
)