(module CUI_PJ-051AH (layer F.Cu) (tedit 62974982)
  (fp_text reference REF** (at -3.07024 -6.77307) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_PJ-051AH (at 1.34907 6.24167) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole oval (at -4.55 -4.55) (size 2.616 1.308) (drill oval 2 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -4.55 -1.15) (size 2.616 1.308) (drill oval 2 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -4.55 4.05) (size 2.616 1.308) (drill oval 2 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MP2 thru_hole oval (at 2.75 4.95) (size 3.016 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MP1 thru_hole oval (at 2.75 -4.95) (size 3.016 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at 1.75 -1.25) (size 2.6 2.6) (drill 2.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
