(module CUI_PJ-102B (layer F.Cu) (tedit 647813EE)
  (fp_text reference REF** (at -4.02221 -6.77715) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_PJ-102B (at -0.205385 5.785775) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole oval (at -6.5 0) (size 1.508 3.016) (drill oval 1 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -0.5 0) (size 1.508 3.016) (drill oval 1 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -3.5 -4.7) (size 3.016 1.508) (drill oval 1.6 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
