(module CUI_RCJ-041 (layer F.Cu) (tedit 63687670)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -6.81755 -6.68944 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_RCJ-041 (at -3.09936 6.51111 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole oval (at -4.0 0.0) (size 2.1 4.2) (drill oval 1.3 3.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -8.5 0.0) (size 3.1 1.55) (drill oval 2.3 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_line (start -1.7 -5.15) (end -1.7 -3.35) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -1.7 -3.35) (end 0.0 -3.35) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 0.0 -3.35) (end 0.0 -5.15) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 0.0 -5.15) (end -1.7 -5.15) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -1.7 3.35) (end -1.7 5.15) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -1.7 5.15) (end 0.0 5.15) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 0.0 5.15) (end 0.0 3.35) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 0.0 3.35) (end -1.7 3.35) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
)