(module CUI_SJ-63073E (layer F.Cu) (tedit 6259335D)
  (fp_text reference REF** (at 0.245 -11.389) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_SJ-63073E (at 7.357 12.211) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 8.15) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 12.6 8.15) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 6.3 8.15) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -8.15) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 12.6 -8.15) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.3 -8.15) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
