(module CUI_SJ1-3543N (layer F.Cu) (tedit 67E455EF)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 4.575 -7.61 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_SJ1-3543N (at 9.455 8.01 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.0 5.0) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.0 -5.0) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at 5.0 0.0) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0.0 5.0) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0.0 -5.0) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "PCB Edge" (at -3.45 -6.55) (layer F.Fab))
)