(module CUI_SJ2-35894C-SMT-TR (layer F.Cu) (tedit 69574359)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.82789 -6.64179 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_SJ2-35894C-SMT-TR (at 7.33615 6.63605 0) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd rect (at -3.9 -3.675) (size 2.0 2.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -3.9 3.675) (size 2.0 2.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 3.1 -3.675) (size 2.0 2.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -0.5 3.675) (size 2.0 2.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 5.0 3.675) (size 2.0 2.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -3.5 0.0) (size 1.4 1.4) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 3.5 0.0) (size 1.4 1.4) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
)