(module CUI_TB001-500-11BE (layer F.Cu) (tedit 6533D261)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.945 -6.889 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_TB001-500-11BE (at 12.502 5.361 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.0 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.0 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15.0 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 20.0 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 25.0 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 30.0 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 35.0 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 40.0 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 45.0 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 50.0 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)