(module CUI_TB010-508-02BE (layer F.Cu) (tedit 64238F48)
  (descr "")
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0.0) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
)