(module CUI_TBL002A-350-02GY-2GY (layer F.Cu) (tedit 691C947F)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.575 -3.685 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_TBL002A-350-02GY-2GY (at 11.49 11.085 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.5 5.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)