(module CUI_UJ2-MIBH-G-SMT-TR (layer F.Cu) (tedit 622FA26F)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.825 -5.735 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_UJ2-MIBH-G-SMT-TR (at 9.335 -4.335 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 0.0 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S1 smd rect (at -3.95 0.0) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S2 smd rect (at -1.2 0.0) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S3 smd rect (at 1.2 0.0) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S4 smd rect (at 3.95 0.0) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad None np_thru_hole circle (at -2.0 -2.15) (size 0.55 0.55) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 2.0 -2.15) (size 0.55 0.55) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user PCB-EDGE (at 5.325 1.325) (layer F.Fab))
)