(module CUI_UJ31-CH-314-SMT-TR (layer F.Cu) (tedit 656AA1B6)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.25041 -2.353856 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_UJ31-CH-314-SMT-TR (at 7.05361 11.015595 0) (layer F.Fab))
  (pad SH7 thru_hole oval (at -1.58 2.16) (size 0.9 1.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -0.85 0.66) (size 0.85 0.85) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH8 thru_hole oval (at 7.08 2.16) (size 0.9 1.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH6 thru_hole oval (at 6.755 1.66) (size 1.6 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at 6.35 0.66) (size 0.85 0.85) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 smd rect (at 0.0 0.0) (size 0.32 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A2 smd rect (at 0.5 0.0) (size 0.32 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A3 smd rect (at 1.0 0.0) (size 0.32 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A4 smd rect (at 1.5 0.0) (size 0.32 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd rect (at 2.0 0.0) (size 0.32 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 smd rect (at 2.5 0.0) (size 0.32 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A7 smd rect (at 3.0 0.0) (size 0.32 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A8 smd rect (at 3.5 0.0) (size 0.32 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A9 smd rect (at 4.0 0.0) (size 0.32 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A10 smd rect (at 4.5 0.0) (size 0.32 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A11 smd rect (at 5.0 0.0) (size 0.32 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A12 smd rect (at 5.5 0.0) (size 0.32 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B7 thru_hole circle (at 2.35 1.31) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH5 thru_hole oval (at -1.255 1.66) (size 1.6 0.8) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B9 thru_hole circle (at 1.55 1.31) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B12 thru_hole circle (at -0.05 1.31) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B6 thru_hole circle (at 3.15 1.31) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4 thru_hole circle (at 3.95 1.31) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1 thru_hole circle (at 5.55 1.31) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B8 thru_hole circle (at 1.95 2.01) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B10 thru_hole circle (at 1.15 2.01) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B11 thru_hole circle (at 0.35 2.01) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 thru_hole circle (at 3.55 2.01) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B3 thru_hole circle (at 4.35 2.01) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B2 thru_hole circle (at 5.15 2.01) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH9 thru_hole oval (at -1.58 7.86) (size 0.9 1.8) (drill oval 0.6 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH10 thru_hole oval (at 7.08 7.86) (size 0.9 1.8) (drill oval 0.6 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH1 thru_hole oval (at -0.62 -0.89) (size 1.4 0.7) (drill oval 1.3 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH4 thru_hole oval (at 6.12 -0.89) (size 1.4 0.7) (drill oval 1.3 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH2 thru_hole oval (at 1.5 -0.89) (size 1.4 0.7) (drill oval 1.3 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH3 thru_hole oval (at 4.0 -0.89) (size 1.4 0.7) (drill oval 1.3 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -1.58 1.36) (end -0.93 1.36) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -0.93 1.66) (end -0.93 1.96) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -1.58 2.16) (end -1.88 2.16) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -1.88 2.16) (end -1.88 1.66) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -1.58 1.66) (end -1.58 1.36) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 6.43 1.36) (end 7.08 1.36) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -0.93 1.96) (end -1.28 1.96) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 6.78 1.96) (end 6.43 1.96) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 6.43 1.66) (end 6.43 1.36) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 7.08 1.66) (end 7.38 1.66) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -1.28 1.96) (end -1.28 2.16) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 6.78 1.96) (end 6.78 2.16) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 7.38 2.16) (end 7.38 1.66) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 7.08 2.16) (end 6.78 2.16) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 6.2 0.235) (end 6.5 0.235) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 6.2 1.085) (end 6.5 1.085) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 6.5 0.66) (end 6.5 1.085) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 6.2 0.66) (end 6.2 1.085) (angle 180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 7.76367 11.2298) (layer F.Fab))
)