(module Connector_USB:CUI_UJC-HP-3-SMT-TR (layer F.Cu) (tedit 62AA510E)
  (fp_text reference REF** (at -0.02 2.97) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_UJC-HP-3-SMT-TR (at -0.01 -1.93) (layer F.Fab))
  (pad B5 smd rect (at 0.5 -0.005 90) (size 1.15 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -0.5 -0.005 90) (size 1.15 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd rect (at -1.52 -0.005 90) (size 1.15 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 1.52 -0.005 90) (size 1.15 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B12 smd rect (at -2.75 -0.005 90) (size 1.15 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 2.75 -0.005 90) (size 1.15 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.32 0) (size 1 2) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole oval (at 4.32 0) (size 1 2) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole oval (at -4.32 3.8) (size 1 2) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S4 thru_hole oval (at 4.32 3.8) (size 1 2) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
