(module CUI_UJC-VP-3-SMT-TR (layer F.Cu) (tedit 658ECA98)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.425 -2.785 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_UJC-VP-3-SMT-TR (at 7.465 2.605 0) (layer F.Fab))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.27 0.0) (size 1.0 1.7) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd rect (at -0.5 -0.8) (size 0.7 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 smd rect (at 0.5 -0.8) (size 0.7 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A9 smd rect (at -1.52 -0.8) (size 0.8 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B9 smd rect (at 1.52 -0.8) (size 0.8 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A12 smd rect (at -2.75 -0.8) (size 0.9 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B12 smd rect (at 2.75 -0.8) (size 0.9 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 thru_hole oval (at 4.27 0.0) (size 1.0 1.7) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)