(module CX90M-16P (layer F.Cu) (tedit 657CF7CD)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.026601) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CX90M-16P_HIR (at -0.09144 -5.80644) (layer F.SilkS))
  (pad MID1 smd rect (at -4.249999 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A1 smd rect (at -3.75 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B12 smd rect (at -3.250001 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -2.75 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd rect (at -2.250001 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -1.749999 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd rect (at -1.25 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.750001 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at -0.25 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at 0.25 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.749998 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 1.25 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 1.749999 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd rect (at 2.250001 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 2.75 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at 3.249999 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 3.75 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MID2 smd rect (at 4.249999 -3.026601) (size 0.3556 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S_1_H1 np_thru_hole circle (at -5.399999 0.175699) (size 0.5588 0.5588) (drill 0.5588) (layers))
  (pad S_1_H2 np_thru_hole circle (at -5.399999 1.471099) (size 0.5588 0.5588) (drill 0.5588) (layers))
  (pad S_1 thru_hole oval (at -5.399999 0.823399 90) (size 2.4638 1.1684) (drill oval 1.8 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S_2_H1 np_thru_hole circle (at 5.399999 0.175699) (size 0.5588 0.5588) (drill 0.5588) (layers))
  (pad S_2_H2 np_thru_hole circle (at 5.399999 1.471099) (size 0.5588 0.5588) (drill 0.5588) (layers))
  (pad S_2 thru_hole oval (at 5.399999 0.823399 90) (size 2.4638 1.1684) (drill oval 1.8 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S_3_H1 np_thru_hole circle (at -5.399999 -3.181299) (size 0.5588 0.5588) (drill 0.5588) (layers))
  (pad S_3_H2 np_thru_hole circle (at -5.399999 -1.631899) (size 0.5588 0.5588) (drill 0.5588) (layers))
  (pad S_3 thru_hole oval (at -5.399999 -2.406599 90) (size 2.7178 1.1684) (drill oval 2.05 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S_4_H1 np_thru_hole circle (at 5.399999 -3.181299) (size 0.5588 0.5588) (drill 0.5588) (layers))
  (pad S_4_H2 np_thru_hole circle (at 5.399999 -1.631899) (size 0.5588 0.5588) (drill 0.5588) (layers))
  (pad S_4 thru_hole oval (at 5.399999 -2.406599 90) (size 2.7178 1.1684) (drill oval 2.05 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
