(module Cirrus_Logic-QFN32-0-0-0 (layer F.Cu) (tedit 5EF1E8BE)
(fp_text reference REF** (at -3.0041100000 -3.5041100000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -2.3505500000 -1.7499995000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 2 smd roundrect (at -2.3505500000 -1.2499995000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 3 smd roundrect (at -2.3505500000 -0.7499995000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 4 smd roundrect (at -2.3505500000 -0.2499995000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 5 smd roundrect (at -2.3505500000 0.2500005000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 6 smd roundrect (at -2.3505500000 0.7500005000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 7 smd roundrect (at -2.3505500000 1.2500005000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 8 smd roundrect (at -2.3505500000 1.7500005000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 17 smd roundrect (at 2.3505500000 1.7500005000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 18 smd roundrect (at 2.3505500000 1.2500005000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 19 smd roundrect (at 2.3505500000 0.7500005000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 20 smd roundrect (at 2.3505500000 0.2500005000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 21 smd roundrect (at 2.3505500000 -0.2499995000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 22 smd roundrect (at 2.3505500000 -0.7499995000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 23 smd roundrect (at 2.3505500000 -1.2499995000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 24 smd roundrect (at 2.3505500000 -1.7499995000 )(size 0.8571200000 0.2392830000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 9 smd roundrect (at -1.7499995000 2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 10 smd roundrect (at -1.2499995000 2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 11 smd roundrect (at -0.7499995000 2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 12 smd roundrect (at -0.2499995000 2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 13 smd roundrect (at 0.2500005000 2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 14 smd roundrect (at 0.7500005000 2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 15 smd roundrect (at 1.2500005000 2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 16 smd roundrect (at 1.7500005000 2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 25 smd roundrect (at 1.7500005000 -2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 26 smd roundrect (at 1.2500005000 -2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 27 smd roundrect (at 0.7500005000 -2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 28 smd roundrect (at 0.2500005000 -2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 29 smd roundrect (at -0.2499995000 -2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 30 smd roundrect (at -0.7499995000 -2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 31 smd roundrect (at -1.2499995000 -2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 32 smd roundrect (at -1.7499995000 -2.3505500000 )(size 0.2392830000 0.8571200000)(roundrect_rratio 0.9999958208)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 33 smd rect (at 0.0000000000 0.0000000000 )(size 3.4500000000 3.4500000000)(layers F.Mask F.Cu))
(model eec.models/Cirrus_Logic_-_WM8960CGEFL/V.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
