(module Connector_SNES (layer F.Cu) (tedit 60B4D59B)
  (fp_text reference REF** (at -15.24 -3.81) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Connector_SNES (at 0 7.62) (layer F.Fab))
  (pad 7 thru_hole circle (at 14.139 0.054) (size 2.5 2.5) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 10.139 0.054) (size 2.5 2.5) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 6.139 0.054) (size 2.5 2.5) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.361 0.054) (size 2.5 2.5) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -4.361 0.054) (size 2.5 2.5) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -8.361 0.054) (size 2.5 2.5) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -12.361 0.054) (size 2.5 2.5) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/modules/packages3d/Connector_SNES.3dshapes/Connector_SNES.step
    (offset (xyz 4 4.75 14.4))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
