(module Converter_ACDC:Converter_ACDC_RECOM_RAC01-xxSGB_THT (layer F.Cu) (tedit 5BA81392)
  (descr https://www.recom-power.com/pdf/Powerline-AC-DC/RAC01-GB.pdf)
  (tags "recom power ac dc rac01xxgb rac01-05sgb rac01-12sgb")
  (fp_text reference REF** (at 0 -19.6 180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Converter_ACDC_RECOM_RAC01-xxSGB_THT (at 14 -17.4 180) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 14 -7) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -15.24 180) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 28 -7.62 180) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 28 -15.24 180) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Converter_ACDC.3dshapes/Converter_ACDC_RECOM_RAC01-xxSGB_THT.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
