(module Converter_DCDC_XP_POWER_JTExxxxDxx_THT (layer F.Cu) (tedit 5BB50EA3)
  (descr "DCDC-Converter, XP POWER, Type JTE06 Series,  Dual Output")
  (tags "DCDC-Converter XP_POWER JTE06 Dual")
  (fp_text reference REF** (at 1.99 -6.22) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Converter_DCDC_XP_POWER_JTExxxxDxx_THT (at 7.95 28.81) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 7.62 9.46) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 2.5 1.5) (drill 0.91) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 2.5 1.5) (drill 0.91) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 2.5 1.5) (drill 0.91) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole oval (at 15.24 22.86) (size 2.5 1.5) (drill 0.91) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole oval (at 15.24 17.78) (size 2.5 1.5) (drill 0.91) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 2.5 1.5) (drill 0.91) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.5 1.5) (drill 0.91) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole oval (at 15.24 2.54) (size 2.5 1.5) (drill 0.91) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Converter_DCDC.3dshapes/Converter_DCDC_XP_POWER_JTExxxxDxx_THT.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
