(module Crystal:Crystal_SMD_5032-2Pin_5.0x3.2mm (layer F.Cu) (tedit 5A0FD1B2)
  (descr "SMD Crystal SERIES SMD2520/2 http://www.icbase.com/File/PDF/HKC/HKC00061008.pdf, 5.0x3.2mm^2 package")
  (tags "SMD SMT crystal")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Crystal_SMD_5032-2Pin_5.0x3.2mm (at 0 2.8) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 1.85 0) (size 2 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.85 0) (size 2 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Crystal.3dshapes/Crystal_SMD_5032-2Pin_5.0x3.2mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
