(module Crystal:Crystal_SMD_Abracon_ABM8G-4Pin_3.2x2.5mm (layer F.Cu) (tedit 5A0FD1B2)
  (descr "Abracon Miniature Ceramic Smd Crystal ABM8G http://www.abracon.com/Resonators/ABM8G.pdf, 3.2x2.5mm^2 package")
  (tags "SMD SMT crystal")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.45) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Crystal_SMD_Abracon_ABM8G-4Pin_3.2x2.5mm (at 0 2.45) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd rect (at -1.1 -0.85) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.1 -0.85) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.1 0.85) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.1 0.85) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Crystal.3dshapes/Crystal_SMD_Abracon_ABM8G-4Pin_3.2x2.5mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
