(module D1_mini_board (layer F.Cu) (tedit 5766F65E)
  (fp_text reference REF** (at 1.27 18.81) (layer F.SilkS))
  (fp_text value D1_mini_board (at 1.27 -19.05) (layer F.Fab))
  (fp_text user WeMos (at 0 -15.24) (layer F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -11.43 -10.16) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -11.43 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 -5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -11.43 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -11.43 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -11.43 2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11.43 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 11.43 7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 11.43 5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 11.43 2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 11.43 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 -5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 11.43 -7.62) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 11.43 -10.16) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
