(module "D31A3100" (layer F.Cu)
  (descr "D31A3100-3")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 7.620 -3.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 7.620 -3.8) (layer F.Fab))
  (fp_text value "D31A3100" (at 7.620 -3.8) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.320 1.320) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.320 1.320) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.700 -0) (size 1.320 1.320) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.240 -0) (size 1.320 1.320) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 15.240 -7.6) (size 1.320 1.320) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 12.700 -7.6) (size 1.320 1.320) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 2.540 -7.6) (size 1.320 1.320) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0.000 -7.6) (size 1.320 1.320) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (model D31A3100.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
