(module easyeda2kicad:WLCSP-17_L2.0-W1.7-TL_DA14531 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value WLCSP-17_L2.0-W1.7-TL_DA14531 (at 0 4.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad A1 smd circle (at -0.60 -0.75 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A3 smd circle (at -0.00 -0.75 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A5 smd circle (at 0.60 -0.75 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B4 smd circle (at 0.30 -0.50 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C1 smd circle (at -0.60 -0.25 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C3 smd circle (at -0.00 -0.25 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C5 smd circle (at 0.60 -0.25 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad D2 smd circle (at -0.30 0.00 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad D4 smd circle (at 0.30 0.00 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad E1 smd circle (at -0.60 0.25 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad E3 smd circle (at -0.00 0.25 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad E5 smd circle (at 0.60 0.25 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad F2 smd circle (at -0.30 0.50 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad F4 smd circle (at 0.30 0.50 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad G1 smd circle (at -0.60 0.75 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad G3 smd circle (at -0.00 0.75 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad G5 smd circle (at 0.60 0.75 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/DA14531-00000OG2/DA14531-00000OG2.3dshapes/WLCSP-17_L2.0-W1.7-H0.3-TL_DA14531.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)