(module easyeda2kicad:CONN-TH_DB129VG-5.08-3P-GN-S (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_DB129VG-5.08-3P-GN-S (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 1 thru_hole rect (at -5.08 0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
)