(module easyeda2kicad:DC-IN-TH_DC-005-A200 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.33) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DC-IN-TH_DC-005-A200 (at 0 6.33) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole oval (at 3.00 -2.33 0.00) (size 1.50 3.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9000235999999999 3.1001715999999995))
	(pad 2 thru_hole oval (at -3.00 -2.33 180.00) (size 1.50 3.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9000235999999999 3.1001715999999995))
	(pad 3 thru_hole oval (at 0.50 2.33 -90.00) (size 1.50 3.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9000235999999999 2.5997916))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/DC-005-A200/DC-005-A200.3dshapes/DC-IN-TH_DC-005-A200.wrl"
		(offset (xyz -3.500 2.180 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)