(module DCJ235-05-A-K1-K (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at -6.549898 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DCJ235-05-A-K1-K_GCT (at -6.549898 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 2 thru_hole oval (at -6.299987 0 90) (size 3.708001 1.508) (drill 0.0254) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -2.899999 4.8) (size 3.708001 1.508) (drill 0.0254) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 4.108 1.508) (drill 0.0254) (layers *.Cu *.Mask))
)
