(module easyeda2kicad:SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.0-BR-1 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.0-BR-1 (at 0 5.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd custom (at -1.31 0.00 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.92 -0.95)(xy 0.93 -0.95)(xy 0.98 -0.95)(xy 1.02 -0.95)(xy 1.07 -0.94)(xy 1.11 -0.94)(xy 1.15 -0.93)(xy 1.2 -0.92)(xy 1.24 -0.9)(xy 1.28 -0.89)(xy 1.32 -0.87)(xy 1.36 -0.85)(xy 1.4 -0.83)(xy 1.44 -0.81)(xy 1.48 -0.78)(xy 1.51 -0.76)(xy 1.55 -0.73)(xy 1.58 -0.7)(xy 1.61 -0.67)(xy 1.64 -0.64)(xy 1.67 -0.6)(xy 1.7 -0.57)(xy 1.72 -0.53)(xy 1.75 -0.49)(xy 1.77 -0.45)(xy 1.79 -0.41)(xy 1.81 -0.33)(xy 3.51 -0.33)(xy 3.51 0.33)(xy 1.81 0.33)(xy 1.79 0.41)(xy 1.77 0.45)(xy 1.75 0.48)(xy 1.72 0.52)(xy 1.7 0.56)(xy 1.67 0.59)(xy 1.64 0.63)(xy 1.61 0.66)(xy 1.58 0.69)(xy 1.55 0.72)(xy 1.51 0.75)(xy 1.48 0.77)(xy 1.44 0.8)(xy 1.4 0.82)(xy 1.36 0.84)(xy 1.32 0.86)(xy 1.28 0.88)(xy 1.24 0.9)(xy 1.2 0.91)(xy 1.15 0.92)(xy 1.11 0.93)(xy 1.07 0.94)(xy 1.02 0.94)(xy 0.98 0.95)(xy 0.93 0.95)(xy -0.92 0.95)(xy -0.97 0.95)(xy -1.01 0.94)(xy -1.05 0.94)(xy -1.1 0.93)(xy -1.14 0.92)(xy -1.19 0.91)(xy -1.23 0.9)(xy -1.27 0.88)(xy -1.31 0.86)(xy -1.35 0.84)(xy -1.39 0.82)(xy -1.43 0.8)(xy -1.47 0.77)(xy -1.5 0.75)(xy -1.54 0.72)(xy -1.57 0.69)(xy -1.6 0.66)(xy -1.63 0.63)(xy -1.66 0.59)(xy -1.69 0.56)(xy -1.71 0.52)(xy -1.74 0.48)(xy -1.76 0.45)(xy -1.78 0.41)(xy -1.8 0.36)(xy -1.81 0.32)(xy -1.83 0.28)(xy -1.84 0.24)(xy -1.85 0.2)(xy -1.86 0.15)(xy -1.86 0.11)(xy -1.87 0.06)(xy -1.87 0.02)(xy -1.87 -0.03)(xy -1.87 -0.07)(xy -1.86 -0.12)(xy -1.86 -0.16)(xy -1.85 -0.2)(xy -1.84 -0.25)(xy -1.83 -0.29)(xy -1.81 -0.33)(xy -1.8 -0.37)(xy -1.78 -0.41)(xy -1.76 -0.45)(xy -1.74 -0.49)(xy -1.71 -0.53)(xy -1.69 -0.57)(xy -1.66 -0.6)(xy -1.63 -0.64)(xy -1.6 -0.67)(xy -1.57 -0.7)(xy -1.54 -0.73)(xy -1.5 -0.76)(xy -1.47 -0.78)(xy -1.43 -0.81)(xy -1.39 -0.83)(xy -1.35 -0.85)(xy -1.31 -0.87)(xy -1.27 -0.89)(xy -1.23 -0.9)(xy -1.19 -0.92)(xy -1.14 -0.93)(xy -1.1 -0.94)(xy -1.05 -0.94)(xy -1.01 -0.95)(xy -0.97 -0.95)(xy -0.92 -0.95)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 3 smd rect (at 1.31 -1.50 0.00) (size 1.58 0.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 1.31 1.50 0.00) (size 1.58 0.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/DCX56-16-13/DCX56-16-13.3dshapes/SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.0-BR.wrl"
		(offset (xyz -0.320 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)