(module "DEV12640" (layer F.Cu)
  (descr "DEV-12640-6")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 7.620 5.08) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 7.620 5.08) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DEV12640" (at 7.620 5.08) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 2.54) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.000 5.08) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.000 7.62) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.000 10.16) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.000 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0.000 15.24) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0.000 17.78) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0.000 20.32) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 15.240 20.32) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 15.240 15.24) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 15.240 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 15.240 17.78) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 15.240 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 15.240 -2.54) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 15.240 -5.08) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 15.240 -7.62) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 0.000 -7.62) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 0.000 -5.08) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 0.000 -2.54) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 thru_hole circle (at 15.240 10.16) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 thru_hole circle (at 15.240 7.62) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A3 thru_hole circle (at 15.240 5.08) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A4 thru_hole circle (at 15.240 2.54) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (model DEV-12640.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
