(module "DEV16996" (layer F.Cu)
  (descr "DEV-16996-1")
  (tags "Display")
  (fp_text reference DS** (at 7.620 29.21) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 7.620 29.21) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DEV16996" (at 7.620 29.21) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 2.54) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.000 5.08) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.000 7.62) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.000 10.16) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.000 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0.000 15.24) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0.000 17.78) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0.000 20.32) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0.000 22.86) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0.000 25.4) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0.000 27.94) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0.000 30.48) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0.000 33.02) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0.000 35.56) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 0.000 38.1) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 0.000 40.64) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 0.000 43.18) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 0.000 45.72) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 0.000 48.26) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 0.000 50.8) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 0.000 53.34) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 0.000 55.88) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 0.000 58.42) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 15.240 58.42) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 15.240 55.88) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 15.240 53.34) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 15.240 50.8) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 15.240 48.26) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 15.240 45.72) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 15.240 43.18) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 15.240 40.64) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 15.240 38.1) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 15.240 35.56) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 15.240 33.02) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 15.240 30.48) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 15.240 27.94) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 15.240 25.4) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 15.240 22.86) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 15.240 20.32) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at 15.240 17.78) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 42 thru_hole circle (at 15.240 15.24) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 43 thru_hole circle (at 15.240 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 44 thru_hole circle (at 15.240 10.16) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 45 thru_hole circle (at 15.240 7.62) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 46 thru_hole circle (at 15.240 5.08) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 47 thru_hole circle (at 15.240 2.54) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 48 thru_hole circle (at 15.240 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (model DEV-16996.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
