(module easyeda2kicad:SDIP-4_L8.3-W6.4-P5.10-LS9.9-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.55) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SDIP-4_L8.3-W6.4-P5.10-LS9.9-TL (at 0 6.55) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 smd rect (at 4.70 -2.55 -90.00) (size 1.30 2.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 4.70 2.55 -90.00) (size 1.30 2.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -4.70 2.55 -90.00) (size 1.30 2.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -4.70 -2.55 -90.00) (size 1.30 2.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/DF10S1/DF10S1.3dshapes/SDIP-4_L8.5-W6.5-H2.4-LS10.0-P5.1.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)