(module "DF1132DS2DSA05" (layer F.Cu)
  (descr "DF11-32DS-2DSA(05)")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 15.000 -1) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 15.000 -1) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DF1132DS2DSA05" (at 15.000 -1) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 4.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 8.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 8.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 10.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 12.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 12.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 14.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 14.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 16.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 16.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 18.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 18.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 20.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 20.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 22.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 22.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 24.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 24.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 26.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 26.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 28.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 28.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 30.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 30.000 -2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model DF11-32DS-2DSA_05_.stp
    (at (xyz 1.1389763899676 1.4275589890367 0.24055118635883))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -180 0 0))
  )
)
