(module "DF174020DP05V57" (layer F.Cu)
  (descr "DF17(4.0)-20DP-0.5V(57)-4")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DF174020DP05V57" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.250 2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.250 -2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.750 2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.750 -2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.250 2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.250 -2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.750 2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.750 -2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.250 2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.250 -2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.250 2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.250 -2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0.750 2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.750 -2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 1.250 2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 1.250 -2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 1.750 2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 1.750 -2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 2.250 2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 2.250 -2.575 0) (size 0.250 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -4.500 -0 0) (size 1.400 2.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 4.500 -0 0) (size 1.400 2.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 np_thru_hole circle (at -3.500 1.9) (size 0.6 0.6) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 np_thru_hole circle (at 3.500 1.9) (size 0.6 0.6) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (model DF17_4.0_-20DP-0.5V_57_.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
