(module "DF2S5M4CTL3F" (layer F.Cu)
  (descr "DF2S5M4CT,L3F-3")
  (tags "TVS Diode (Uni-directional)")
  (attr smd)
  (fp_text reference D** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DF2S5M4CTL3F" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.325 -0 0) (size 0.350 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.325 -0 0) (size 0.350 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model DF2S5M4CT,L3F.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
