(module "DF40C120DS04V51" (layer F.Cu)
  (descr "DF40C-120DS-0.4V(51)-1")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DF40C120DS04V51" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -11.800 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -11.800 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -11.400 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -11.400 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -11.000 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -11.000 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -10.600 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -10.600 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -10.200 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -10.200 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -9.800 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -9.800 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -9.400 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -9.400 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -9.000 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -9.000 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -8.600 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -8.600 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -8.200 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -8.200 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -7.800 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -7.800 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -7.400 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at -7.400 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at -7.000 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at -7.000 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -6.600 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at -6.600 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at -6.200 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at -6.200 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at -5.800 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at -5.800 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at -5.400 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at -5.400 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at -5.000 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at -5.000 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at -4.600 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at -4.600 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at -4.200 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at -4.200 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at -3.800 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at -3.800 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at -3.400 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd rect (at -3.400 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd rect (at -3.000 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 46 smd rect (at -3.000 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd rect (at -2.600 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd rect (at -2.600 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 49 smd rect (at -2.200 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd rect (at -2.200 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 51 smd rect (at -1.800 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd rect (at -1.800 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 53 smd rect (at -1.400 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd rect (at -1.400 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd rect (at -1.000 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd rect (at -1.000 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 57 smd rect (at -0.600 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 58 smd rect (at -0.600 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 59 smd rect (at -0.200 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 60 smd rect (at -0.200 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 61 smd rect (at 0.200 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 62 smd rect (at 0.200 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 63 smd rect (at 0.600 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 64 smd rect (at 0.600 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 65 smd rect (at 1.000 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 66 smd rect (at 1.000 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 67 smd rect (at 1.400 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 68 smd rect (at 1.400 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 69 smd rect (at 1.800 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 70 smd rect (at 1.800 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 71 smd rect (at 2.200 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 72 smd rect (at 2.200 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 73 smd rect (at 2.600 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 74 smd rect (at 2.600 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 75 smd rect (at 3.000 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 76 smd rect (at 3.000 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 77 smd rect (at 3.400 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 78 smd rect (at 3.400 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 79 smd rect (at 3.800 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 80 smd rect (at 3.800 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 81 smd rect (at 4.200 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 82 smd rect (at 4.200 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 83 smd rect (at 4.600 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 84 smd rect (at 4.600 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 85 smd rect (at 5.000 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 86 smd rect (at 5.000 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 87 smd rect (at 5.400 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 88 smd rect (at 5.400 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 89 smd rect (at 5.800 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 90 smd rect (at 5.800 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 91 smd rect (at 6.200 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 92 smd rect (at 6.200 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 93 smd rect (at 6.600 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 94 smd rect (at 6.600 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 95 smd rect (at 7.000 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 96 smd rect (at 7.000 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 97 smd rect (at 7.400 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 98 smd rect (at 7.400 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 99 smd rect (at 7.800 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 100 smd rect (at 7.800 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 101 smd rect (at 8.200 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 102 smd rect (at 8.200 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 103 smd rect (at 8.600 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 104 smd rect (at 8.600 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 105 smd rect (at 9.000 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 106 smd rect (at 9.000 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 107 smd rect (at 9.400 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 108 smd rect (at 9.400 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 109 smd rect (at 9.800 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 110 smd rect (at 9.800 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 111 smd rect (at 10.200 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 112 smd rect (at 10.200 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 113 smd rect (at 10.600 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 114 smd rect (at 10.600 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 115 smd rect (at 11.000 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 116 smd rect (at 11.000 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 117 smd rect (at 11.400 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 118 smd rect (at 11.400 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 119 smd rect (at 11.800 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 120 smd rect (at 11.800 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model DF40C-120DS-0.4V_51_.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
