(module "DF40HC2520DS04V51" (layer F.Cu)
  (descr "DF40HC(2.5)-20DS-0.4V(51)-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DF40HC2520DS04V51" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 1.800 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.800 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.400 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.400 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.000 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.000 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.600 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.600 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.200 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.200 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.200 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.200 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.600 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.600 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.000 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -1.000 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -1.400 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -1.400 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -1.800 1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -1.800 -1.54 0) (size 0.200 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model DF40HC_2.5_-20DS-0.4V_51_.stp
    (at (xyz -0.074015747843765 0 0.039370078740157))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 -180 90))
  )
)
