(module DFN-12_DE (layer F.Cu) (tedit 657B20B8)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "DFN-12_DE" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.4478 -1.25) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.4478 -0.75) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -1.4478 -0.25) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -1.4478 0.25) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -1.4478 0.75) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -1.4478 1.25) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 1.4478 1.25) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 1.4478 0.75) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 1.4478 0.25) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 1.4478 -0.25) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 1.4478 -0.75) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 1.4478 -1.25) (size 0.8128 0.3048) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 0.0 0.0) (size 1.8034 3.4036) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)