(module Package_DFN_QFN:DFN-8-1EP_2x3mm_P0.5mm_EP0.61x2.2mm (layer F.Cu) (tedit 647F52D0)
  (descr "DDB Package; 8-Lead Plastic DFN (3mm x 2mm) (see Linear Technology DFN_8_05-08-1702.pdf)")
  (tags "DFN 0.5")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.55) (layer F.SilkS))
  (pad "" smd rect (at 0 0.734) (size 0.5 0.59) (layers F.Paste))
  (pad "" smd rect (at 0 0) (size 0.5 0.59) (layers F.Paste))
  (pad "" smd rect (at 0 -0.734) (size 0.5 0.59) (layers F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 0 0) (size 0.61 2.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.925 -0.75) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.925 -0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.925 0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.925 0.75) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.925 0.75) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.925 0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.925 -0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.925 -0.75) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_DFN_QFN.3dshapes/DFN-8-1EP_2x3mm_P0.5mm_EP0.61x2.2mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
