(module BAT54LP-7 (layer F.Cu) (tedit 65B8FF98)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.016) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -0.2921 0) (size 0.3048 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.2921 0) (size 0.3048 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
