(module DFN300X300X80-13N (layer F.Cu) (tedit 63D27172)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.794) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 12-DFN (at 0 2.794) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.4478 -1.1176) (size 0.8128 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.4478 -0.6858) (size 0.8128 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.4478 -0.2286) (size 0.8128 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.4478 0.2286) (size 0.8128 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.4478 0.6858) (size 0.8128 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.4478 1.1176) (size 0.8128 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.4478 1.1176) (size 0.8128 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.4478 0.6858) (size 0.8128 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.4478 0.2286) (size 0.8128 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.4478 -0.2286) (size 0.8128 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.4478 -0.6858) (size 0.8128 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.4478 -1.1176) (size 0.8128 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0 0) (size 1.651 2.3876) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
