(module DFN300X300X80-7N (layer F.Cu) (tedit 626190E4)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.61074 -2.97734 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DFN300X300X80-7N (at 10.99028 2.90022 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.397 -0.9398) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.397 0.0) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.397 0.9398) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 1.397 0.9398 180.0) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 1.397 0.0 180.0) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 1.397 -0.9398 180.0) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -0.0254 0.0254) (size 1.4986 2.0066) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)