(module DFN300X300X90-9N (layer F.Cu) (tedit 636C547C)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.476055 -2.205055 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DFN300X300X90-9N (at 2.878984 2.1968685 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd oval (at -1.35 -0.75) (size 0.7 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd oval (at -1.35 -0.25) (size 0.7 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd oval (at -1.35 0.25) (size 0.7 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 4 smd oval (at -1.35 0.75) (size 0.7 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 8 smd oval (at 1.35 -0.75) (size 0.7 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 7 smd oval (at 1.35 -0.25) (size 0.7 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 6 smd oval (at 1.35 0.25) (size 0.7 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 5 smd oval (at 1.35 0.75) (size 0.7 0.35) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.11) (at 0.0 0.0) (size 1.6 2.3) (layers F.Cu F.Mask))
)