(module DFN500X600X100-15N (layer F.Cu) (tedit 64553CFE)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.86526 -4.55533) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.3368 -2.3876) (size 1.016 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.3368 -1.6002) (size 1.016 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.3368 -0.7874) (size 1.016 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.3368 0) (size 1.016 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.3368 0.7874) (size 1.016 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.3368 1.6002) (size 1.016 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.3368 2.3876) (size 1.016 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.3368 2.3876 180) (size 1.016 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.3368 1.6002 180) (size 1.016 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.3368 0.7874 180) (size 1.016 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 2.3368 0 180) (size 1.016 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 2.3368 -0.7874 180) (size 1.016 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 2.3368 -1.6002 180) (size 1.016 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 2.3368 -2.3876 180) (size 1.016 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0 0) (size 3.302 5.1054) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
