(module easyeda2kicad:IND-SMD_L2.0-W1.6 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value IND-SMD_L2.0-W1.6 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 0.83 0.00 0.00) (size 1.00 1.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.83 0.00 0.00) (size 1.00 1.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/DFP201610TF-R68M/DFP201610TF-R68M.3dshapes/IND-SMD_L2.0-W1.6-H1.1.wrl"
		(offset (xyz -4.160 -2.290 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)