(module easyeda2kicad:SENSOR-TH_DHT11 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SENSOR-TH_DHT11 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0.00 180.00) (size 1.30 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7111999999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0.00 180.00) (size 1.30 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7111999999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0.00 180.00) (size 1.30 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7111999999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0.00 180.00) (size 1.30 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7111999999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/DHT11/DHT11.3dshapes/SENSOR-TH_DHT11.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.300 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)