(module DIL6-SMD (layer F.Cu) (tedit 6526EB3A)
  (descr "<b>DIL 6 SMD</b><p>Source: http://www.fairchildsemi.com/pf/4N/4N35-M.html")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -5.59018 0.63523 900) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIL6-SMD (at 5.214045 -0.89019 900) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.54 4.645) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 0.0 4.645) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 2.54 4.645) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 2.54 -4.645 180.0) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 0.0 -4.645 180.0) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -2.54 -4.645 180.0) (size 1.78 1.52) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)