(module DIOM4325X250N (layer F.Cu) (tedit 65271A5C)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.925 -2.43 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIOM4325X250N (at 3.075 2.43 0) (layer F.Fab))
  (pad C smd rect (at -2.115 0.0) (size 2.12 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A smd rect (at 2.115 0.0) (size 2.12 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)