(module "DIONM7959X262N" (layer F.Cu)
  (descr "SMC_2023")
  (tags "TVS Diode (Bi-directional)")
  (attr smd)
  (fp_text reference D** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DIONM7959X262N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.5 0 0) (size 2.2 3.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.5 0 0) (size 2.2 3.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 5.0SMLJ45CAHE3-TP.stp
    (at (xyz 0.40708662018063 -0.1811023584501 0.06181102568709))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 0))
  )
)
