(module DIO_BAS21VD_165 (layer F.Cu) (tedit 65B80ED8)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.182 -2.3064 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIO_BAS21VD_165 (at 4.246 2.3064 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at -1.2 0.0) (size 0.8 0.55) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 -0.95) (size 0.8 0.55) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -1.2 0.95) (size 0.8 0.55) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 1.2 0.0) (size 0.8 0.55) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 1.2 -0.95) (size 0.8 0.55) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 1.2 0.95) (size 0.8 0.55) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)