(module Package_DIP:DIP-8_W10.16mm (layer F.Cu) (tedit 5A02E8C5)
  (descr "8-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 10.16 mm (400 mils)")
  (tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 10.16mm 400mil")
  (fp_text reference REF** (at 5.08 -2.33) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIP-8_W10.16mm (at 5.08 9.95) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 5.08 3.81) (layer F.Fab))
  (pad 8 thru_hole oval (at 10.16 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 10.16 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 10.16 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 10.16 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_DIP.3dshapes/DIP-8_W10.16mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
